|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. des Werkstücks**  **Kriterium** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **…** |
| Der Übergang der Flächen muss bündig sein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Dach muss gerade hängen  Der Haken soll mittig sein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Holz nicht spalten  Schrauben gut gesenkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seitenlänge gleichmäßig lang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sägerau innen, Kanten gebrochen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Beispiel einer anonymisierten Schülerbewertungen**